|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poste** | Aide électricien | |
| **DETAILS ENTREPRISE** | | |
| **Type de Contrat** | Tous types | |
| **Entretien à prévoir** | Entretien en agence avec le chargé de recrutement référent de l'offre | |
| **Responsable hiérarchique** | Chef de chantier | |
| **Service / Atelier** | Différents chantiers | |
| **Renouvellement possible** | Oui | |
| **POSTE** | | |
| **Description du poste** | **Activités** | |
| - Approvisionner le chantier (protection, consommable, matériaux, etc.) - Réaliser des saignées pour le passage de câbles - Réaliser et poser des chemins de câbles  - Participer au branchement d'armoire électrique industrielle - Fixer et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant, luminaires, etc.) - Nettoyer le chantier | |
| **Compétences requises** | |
| **Savoir-faire :**  - Eléments de base en électronique - Règles et consignes de sécurité - Lecture de plan, de schéma - Utilisation d'appareils de mesure électrique | **Savoir être :**  - Ponctualité - Travail en équipe  - Respect des consignes |
| **Profil / diplôme** | Ce poste nécessite à minima une formation dans l'électricité ou une expérience équivalente Habilitation électrique, travaux hors tension (B0, B0V, B1 B1V, H0, ...) souhaitée | |
| **Aptitude au poste** |  | |
| **ELEMENTS DU CONTRAT** | | |
| **Horaire** | Selon entreprise | |
| **Rémunération** | De 10 à 11.5€/h en fonction de l'expérience | |
| **Prime et variables** | Panier | |
| **Classification** | Ouvrier non qualifié | |
| **Equipement de protection** | Chaussures de sécurité, Casque | |
| **Modalité d'intégration** | Se présenter au chef d'équipe | |
| **RISQUES** | | |
| **Nature du risque** | Port de charges, travail en hauteur, postures pénibles à genoux | |
| Chute d'objet, chute de plein pied | |